1. 进入 setup模式，操作界面是蓝色屏幕，使用键盘操作，配置BMC的静态ip，mask，和gateway，我配置的是dedicated management。需要连接MGMT网口，才能远程使用BMC
2. 使用rufus制作ubuntu18的U盘启动盘，制作步骤很简单
3. 插入U盘后，进入到boot menu模式，选择U盘启动，安装
4. 安装过程比较简单
5. 安装完后，需要重启系统，还是进入到boot menu，选择硬盘加载操作系统
6. 拔掉U盘

还要配置nvidia驱动，版本号和第二台工作站一致就行

需要安装ssh-server，否则客户端无法连接服务器

BMC界面选择共享网口：共享后，只需要一根网线就可以了

